Постановление

администрации города Тулы

от 29.12.2020 № 4879

Требования

к нестационарным торговым объектам – киоскам

по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка», расположенных на территории муниципального образования город Тула

1. Требования к нестационарным торговым объектам (далее – НТО) - киоскам по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка», расположенных на территории города Тулы (далее - Требования) устанавливаются в соответствии с:

- базовыми типовыми архитектурными решениями НТО киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка», расположенных на территории города Тулы (далее - базовые типовые архитектурные решения НТО);

- индивидуальными проектными решениями.

2. Базовые типовые архитектурные решения НТО приводятся безотносительно к конкретным производителям, маркам и моделям, применяются в целях унификации нестационарных торговых объектов (далее - НТО), расположенных на территории муниципального образования город Тула. Площадь киоска, расположенного на муниципальном либо неразграниченном земельном участке, составляет 6 кв.м, 9 кв.м и 12 кв.м. Площадь киоска, расположенного на частных землях, может составлять 6 кв.м, 9 кв.м и 12 кв.м, либо определяться в соответствии с площадью индивидуального проектного решения НТО, согласованного с управлением градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

3. Применяются следующие базовые типовые архитектурные решения НТО:

- тип 1 – площадь киоска 6 кв.м;

- тип 2 – площадь киоска 9 кв.м;

- тип 3 – площадь киоска 12 кв.м.

Размещение дверей возможно с одного из торцевых или заднего фасадов, исходя из расположения киоска

Цветовое решение киоска должно соответствовать рис.1. Габаритные размеры киосков приведены на рис. 2-4.

Параметры, по которым определяется соответствие внешнего вида киоска типовому архитектурному решению:

- габариты киоска (длина, ширина, высота);

- цветовое решение, отделочные материалы;

- расположение дверей и окон;

- соответствие размеров;

- оформление фриза;

- информационное и рекламное оформление.

4. Для киосков - архитектурные решения (условные наименования типов, отличающиеся конструкцией объектов) - это решения с использованием четких, лаконичных и простых форм с применением композитных материалов, металла, дерева, стекла.

5. Если владельцем предполагается размещение НТО, внешний вид которого не предусмотрен пунктом 3 настоящих Требований, согласование индивидуального проектного решения НТО осуществляется управлением градостроительства и архитектуры администрации города Тулы. Для этого заявитель самостоятельно направляет в управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы проект киоска для согласования.

6. Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы рассматривает проект киоска по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка» на соответствие местоположения и эстетических характеристик объекта размещения (форма, параметры (размеры), пропорции, колористическое решение, масштаб и другое) архитектурно-градостроительному решению окружающей застройки и особенностям благоустройства прилегающей территории.

7. Управление градостроительства и архитектуры администрации города Тулы в течение 10 рабочих дней с даты поступления проекта киоска по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка» принимает решение о его согласовании или об отказе в согласовании и возвращает проект заявителю:

в случае согласования – с подтверждением согласования;

в случае отказа в согласовании – с письменным мотивированным отказом в согласовании, содержащим причины отказа.

8. Причинами для отказа в согласовании проекта размещения киоска по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка» являются:

несоответствие проекта критериям, перечисленным в пунктах 6, 10, 11 настоящих Требований;

несоответствие киоска по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка» требованиям законодательства Российской Федерации, Тульской области, муниципальным правовым актам муниципального образования города Тула, положений настоящих Требований;

несоответствие размещаемого объекта виду разрешенного использования земельного участка.

9. НТО должны предусматривать возможность их монтажа только из легких, сборных несущих металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, с остеклением из витринного стекла (простого или тонированного), включая двери, витражи, фальшвитрины и облицовку, с защитой от осадков и солнца (монолитный поликарбонат). Допускается применение сэндвич-панелей с наполнителем из жесткого минераловатного утеплителя, фасадных композитных панелей с различной текстурной и фактурной в соответствии с технологиями определяемых производителем.

10. Для изготовления НТО и его отделки применяются современные сертифицированные (в том числе в части пожаробезопасности) материалы, имеющие качественную и прочную окраску, отделку и не изменяющие своих эстетических и эксплуатационных качеств в течение всего срока эксплуатации НТО. При этом не допускается применение в качестве отделочного материала фасадов кирпича, блоков, бетона, пластикового и металлического сайдинга, профилированного металлического листа, баннерной ткани, рулонной и шиферной кровли, металлочерепицы. Также не допускается применение изделий из древесины, не обеспечивающей нормативные требования в части пожарной безопасности и износостойкости.

11. Выбор цветового решения НТО осуществлять на основании базовых типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов - киосков по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка», размещаемых на территории города Тулы, утвержденных данным Постановлением. Не допускается применение ярких локальных (открытых) цветов, находящихся в желтой, красной, синие, зеленой палитре.

12. При остеклении следует применять безосколочные, ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла в алюминиевом или пластиковом переплете. Для защиты остекления следует применять рольставни. Не допускается окраска и покрытие декоративной пленкой поверхности остекления.

13. В целях обеспечения техники безопасности требуется оснащение конструкций НТО современным наружным осветительным оборудованием.

14. Конструктивное решение НТО:

металлический каркас;

стеновой заполнитель (утеплитель) с облицовкой композитными материалами, металлическими, HPL-панелями, термообработанным деревом;

остекление: ПВХ-профиль или алюминиевые оконные конструкции с заполнением стеклопакетами;

остекленные поверхности могут быть оснащены рольставнями.

15. Информационное оформление НТО должно соответствовать типовым архитектурным решениям НТО, или согласованному в соответствии с пунктами 5 - 8 настоящих Требований проектному решению.

Приложение № 2

к постановлению


администрации города Тулы

от 29.12.2020 № 4879

Типовые архитектурные решения

нестационарных торговых объектов – киосков

по специализации «Продукция общественного питания», «Выпечка»

 Рис.1




Рис.2




Рис.3



Рис.4